**Задания для теоретического этапа экзамена:**

**Оценка, за теорию, строится следующим образом: из 60 вопросов рандомно выбирается 30 для 1 конкурсанта. 1 правильный ответ- 1 балл.**

1) При какой влажности воздуха должны выполняться отделочные работы внутри помещений? (один вариант ответа)

2) При какой температуре должны выполняться отделочные работы внутри помещений? (один вариант ответа)

3) За сколько суток до начала работ требуется поддерживать температурный режим в помещении? (один вариант ответа)

4) Какой инструмент используется для крепления между собой стоечных и направляющих профилей? (один вариант ответа)

5) Какой инструмент используется для резки металлических профилей? (один вариант ответа)

6) Какой длины должен быть стоечный профиль при устройстве перегородок из гипсокартонных листов в несейсмичных районах? (один вариант ответа)

7) Какой длины должен быть стоечный профиль при устройстве перегородок из гипсокартонных листов в сейсмоопасных районах? (один вариант ответа)

8) Какую величину должен составлять нахлест при соединении стоечных профилей ПС75 методом насадки или встык с дополнительным профилем должна составлять? (один вариант ответа)

9) Какую величину должен составлять нахлест при соединении стоечных профилей ПС50 методом насадки или встык с дополнительным профилем должна составлять? (один вариант ответа)

10) Из какого профиля монтируется перемычка над дверным проёмом? (один вариант ответа)

11) Какую несущую способность имеет анкерный подвес с тягой? (один вариант ответа)

12) Какую несущую способность имеет прямой подвес? (один вариант ответа)

13) Какое должен быть шаг дюбелей при креплении направляющих профилей к ограждающим конструкциям при монтаже перегородок из гипсокартонных листов?

14) Какой максимальный шаг профиля допускается при монтаже перегородки при условии облицовки ее поверхности керамической плиткой? (один вариант ответа)

15) Какой вид крепежа следует использовать для крепления направляющих профилей каркаса перегородок к основанию? (один вариант ответа)

16) Как называется подвес, состоящий из трех частей (верхней, нижней части и фиксатора)? (один вариант ответа)

17) Как обозначается профиль угловой? (один вариант ответа)

18) Какой должна быть влажность древесины для изготовления элементов деревянных каркасов? (один вариант ответа)

19) Какого сечения стоечные бруски рекомендованы для монтажа каркасов перегородок? (один вариант ответа)

20) Какого сечения бруски рекомендованы для монтажа каркасов подвесных потолков? (один вариант ответа)

21) Какие шурупы применяются для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим каркасам из профиля с толщиной металла до 0,7 мм? (один вариант ответа)

22) Какое минимальное количество дюбелей допускается при креплении направляющего профиля к ограждающим конструкциям? (один вариант ответа)

23) Какой длины должен быть потолочный профиль при устройстве подвесных потолков из гипсокартонных листов? (один вариант ответа)

24) Какой шаг несущих профилей или брусков каркаса рекомендован принимать при поперечном размещении гипсокартонных листов при устройстве подвесных потолков? (один вариант ответа)

25) Какое изделие представлено на рисунке? (один вариант ответа)

26) Какой инструмент используется для разметки проектного положения конструкций (выберите один вариант ответа)?

27) Какое изделие используется с целью обеспечения дополнительной звукоизоляции при монтаже каркасов конструкций? (один вариант ответа)

28) Какой профиль используют при монтаже перегородок для установки дверной коробки при массе двери более 30 кг? (один вариант ответа)

29) Какими дюбелями должно производиться крепление подвесов к перекрытиям при монтаже подвесных потолков? (один вариант ответа)

30) Какими изделиями крепятся к стене облицовка на металлическом потолочном профиле? (один вариант ответа)

31) Каким изделием соединяются основные и несущие потолочные профили при монтаже одноуровневого потолка (один вариант ответа)

32) Каким изделием соединяются основные и несущие профили при монтаже двухуровневого потолка? (один вариант ответа)

33) Какой размер сечения может иметь профиль стоечный ПС? (один вариант ответа)

34) Какой тип кромки гипсокартонного листа закреплен в ГОСТе? (один вариант ответа)

35) Какое обозначение имеют гипсоволокнистые листы влагостойкие? (один вариант ответа)

36) Какое изделие изображено на рисунке? (один вариант ответа)

 37) Какая минимальная толщина усиленного профиля для дверных проемов UA? (один вариант ответа)

38) Какое изделие изображено на рисунке? (один вариант ответа)

39) Какой инструмент представлен на рисунке? (один вариант ответа)

 40) Какие шурупы применяются для соединения металлических деталей между собой? (один вариант ответа)

41) Какой шаг стоек профиля рекомендуется при монтаже двухслойной облицовки из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене? (один вариант ответа)

42/61) Максимальный шаг дюбелей при креплении потолочного направляющего профиля к стенам? (один вариант ответа)

43) Через какое расстояние в перегородках из гипсовых гипсокартонных листов должны предусматриваться деформационные швы? (один вариант ответа)

 44) Под каким углом снимается фаска при стыковании гипсокартонных листов с торцевой кромкой? (один вариант ответа)

 45) Какой максимальный шаг шурупов допускается при креплении гипсокартонных листов в перегородке с однослойными обшивками на одинарном металлическом каркасе? (один вариант ответа)

46) Какой максимальный шаг шурупов допускается при креплении первого слоя гипсокартонных листов в перегородке с трехслойными обшивками на одинарном металлическом каркасе? (один вариант ответа)

 47) При какой температуре допускается выполнять монтаж перегородок из гипсокартонных листов? (один вариант ответа)

48) На каком расстоянии от края не оклеенной картоном кромки гипсокартонного листа должно выполняться крепление шурупом? (один вариант ответа)

49) На каком расстоянии от края оклеенной картоном кромки гипсокартонного листа должно выполняться крепление шурупом? (один вариант ответа)

50) На каком расстоянии от края гипсоволокнистого листа должно выполняться крепление шурупом? (один вариант ответа)

51) Какая максимальная масса груза допускается для подвешивания непосредственно на обшивку подвесного потолка из гипсокартонных листов толщиной 12.5 мм? (один вариант ответа)

52) Какой максимальный шаг шурупов допускается при монтаже гипсокартонных листов на каркас подвесного потолка? (один вариант ответа)

53) Какого цвета картон у влагостойких гипсокартонных листов? (один вариант ответа)

54) На какую глубину должны утапливаться головки шурупов в гипсокартонных листах при креплении их к металлическому каркасу? (один вариант ответа)

55) Чем следует защитить наружные углы в конструкциях гипсокартонных листов? (один вариант ответа)

56) При какой температуре рекомендуется хранить гипсокартонные листы? (один вариант ответа)

57) Какой инструмент представлен на рисунке?

 58) Какой инструмент представлен на рисунке?

 59) Какой вид звукоизоляционного материала можно использовать в перегородках из ГСП или ГВЛ? (один вариант ответа)

60) Какая лента используется для усиления стыков между гипсокартонными листами при их шпаклевании? (один вариант ответа)